Подготовка программной части

Ссылка на скачивание релизных прошивок: https://disk.yandex.ru/d/vzzyGwpaETV99A

Dietpi

Предоставляется образ для прототипирования на основе Dietpi Bookworm с Mainline Kernel 6.6. Для прошивки образа dietpi необходимо побайтово скопировать его на SD-карту. Например, dd:

dd if=inmys_cm3_dietpi.img of=/dev/sdX conv=notrunc status=progress; sync

Credentials:

Login: root

Pass: dietpi

dietpi.png_400

Сборка Buildroot

Для подготовки образа специального назначения предлагается система сборки Buildroot.

Исходники и инструкция по работе выложены на Github: https://github.com/inmys/buildroot-external-inmys/tree/nms-cm3-rk3328

Так же можно скачать пример прошивки на основе Buildroot по ссылке. В примере запускается Weston на HDMI с Qt5 example.