NMS-CS-RK3588 v2 ds-ru

Процессорный модуль NMS-CS-RK3588 выполнен в форм-факторe Cardsom на основе восьмиядерного процессора Rockchip RK3588 (четыре ядра Cortex-A76 с частотой до 2.4/2.6 ГГц и четыре ядраCortex-A55 с частотой 1.8 ГГц), с возможность проигрывания видео в разрешении 8K и поддержкой оперативной памяти до 32 Гбайт (LPDDR4x/LPDDR5).

В состав процессора включён нейропроцессорный движок NPU 3.0 (Neural Processing Unit), обеспечивающий производительность до 6 TOPS (триллионов операций в секунду), а так же реализована поддержка флеш-памяти eMMC 5.1.

Модуль имеет один порт USB 3.0 с возможностью подачи питания и поддержкой DisplayPort 1.4. Кроме того, есть 2x MIPI D-PHY TX 4Lane, которые могут быть настроены до 4K при 60 Гц.

Плата оснащена четырьмя межплатными разъемами Hirose DF40C, которые обеспечивают немного более компактную конструкцию и должны предоставлять больше входов-выходов, чем, скажем, 314-контактный разъем MXM.

Имея различные интерфейсы ввода и вывода видео, он подходит для использования в компьютерах и серверах Arm, носимых устройствах, умных дисплеях, решениях для периферийных вычислений и AIoT, высокопроизводительных планшетах, сетевых видеорегистраторах, гарнитурах виртуальной реальности и приложениях, требующих нескольких камер и дисплеев.

Краткое описание возможностей

Таблица 1: Основные технические характеристики

Форм-фактор	два 90-контактных и два 120-контактных мезонинных разъемов Hirose DF40C
Процессор	(RK3588)
Ядра: 4 x Cortex-A76 (2.4 ГГц), 4 x Cortex-A55 (1.8 ГГц)
Память для кэша команд L1 / данных: 64 кБ, 64 кБ / 32 кБ, 32 кБ
Память для кэша команд L2 / данных: 2 МБ / 512 кБ
Графический процессор	Arm Mali-G610 MP4«Odin» с поддержкой OpenGLES 1.1, 2.0 и 3.2, OpenCL до 2.2 и Vulkan1.2
ОЗУ	LPDDR4 до 32 Гбит (2×16 Гбит), интерфейс 32-бит (K4F6E3S4HM-MGCJ000)
Флэш-память	eMMC FLASH 16 ГБайт (THGAMRG7T13BAIL)
ИС управления питанием	PMIC (RK806-1)
Прочие компоненты	Ethernet PHY (RTL8201FRI-VD-CG)
DC-DC (RT5789AGQUF)
Интерфейсы	3x PCIe 2.0 (1 lane на каждом канале)
2x PCIe 3.0 (2 lane на каждом канале)
2x USB 2.0 HOST
2x USB 3.0 OTG TYPEC
1x USB 3.0 HOST (мультиплексируется с PCIE 2.0)
1x 10/100 Ethernet (PHY)
1x Гигабит Ethernet
1x CAN
2x SPI (2 chip select на каждом канале)
4x I2C
5x UART (2 канала с поддержкой RTS/CTS)+ 1 DEBUG
1x SDIO
1x SD CARD
1x HDMI
1x MIPI CSI (4x 2 lanes)
1x MIPI CSI (2x 4 lanes)
1x MIPI DSI (2x 4 lanes)
13x GPIO
Напряжение питания	5 Вольт
Потребление	TBD
Габаритные размеры	55.0 х 30.1 мм

Структурная схема модуля

Рисунок 1: Структурная схема модуля

Механические характеристики

Размер платы : 55.0 х 30.1 мм.
Печатная плата состоит из 16 слоев, часть из которых являются заземляющими для подавления помех.

Рисунок 2: Габаритные размеры

Основные аппаратные компоненты

Расположение компонентов на плате

Вид сверху

Рисунок 3: Расположение компонентов на плате. Вид сверху

Таблица 2: Наименование компонентов на плате на верхней стороне

Позиционное обозначение	P/N	Описание
U1	RK3588	Процессор RK3588
U2	RK806-1	ИС управления питанием (PMIC)
U6	RT5789AGQUF	DCDC преобразователь 5В→4B
U12	K4F6E3S4HM-MGCJ000	Память LPDDR4
D1	PI6CG184Q2ZHQEX	PCIe CLK GEN
D2	RK860-2	ИС управления питанием (PMIC)
D3	RK860-3	ИС управления питанием (PMIC)
D4	RK860-2	ИС управления питанием (PMIC)
D5	RT5753AHGQWA	DC-DC step-down
D6	SGM2576YN5G	ADC
D7	PCF8523TK/1.118	RTC
D8	24AA025E48T-I/OT	EEPROM 2KBIT

Вид снизу

Рисунок 4: Расположение компонентов на плате. Вид снизу

Таблица 3: Наименование компонентов на плате на нижней стороне

Позиционное обозначение	P/N	Описание
U3	THGAMRG7T13BAIL	e-MMC flash-память
U5	RTL8201FRI-VD-CG	Ethernet PHY
U7	SGM2578AADYG_TR	Power Switch
U11	K4F6E3S4HM-MGCJ000	Память LPDDR4

Процессор

На рисунке показаны функциональные модули в процессорной системе RK3588.

Рисунок 5: Функциональные модули RK3588

Внешние разъемы

Вид сверху

На верхней стороне разъемы отсутствуют.

Вид снизу

Рисунок 6: Расположение разъемов на плате. Вид снизу

Позиционное обозначение	P/N	Описание
J1,J2	DF40C-120DP-0.4V	Составной 120-контактный мезонинный разъем
J3,J4	DF40C-90DP-0.4V	Составной 90-контактный мезонинный разъем