Подключение LVDS/eDP-панелей к плате

В один момент времени может работать либо eDP панель, либо LVDS. Выбор производится джампером X52:

Джампер установлен: работает eDP

Джампер снят: работает LVDS

На плате предусмотрена возможность установки напряжения интерфейсов (3V3/5V).

Подключение LVDS

Подключение eDP