Руководство пользователя NMS-SM-ITX-LC в комплекте с Intel ATOM x6413

Комплектация отладочного комплекта:

Блок питания 12V 3A;

mini-USB кабель для отладочной консоли

Модули прошиты (emmc) обычной Ubuntu 26.04.

Логин/пароль: root/root.

Подключение к отладочная консоли производится через mini-USB. Скорость 115200:

Ресурсы для скачивания (образы Ubuntu 26.04 и образ Legacy БИОС для SPI-Flash 16МБ): https://disk.360.yandex.ru/d/BLVlttwC4_gqJQ

Описание видеовыходов

Плата NMS-SM-ITX-LC имеет возможность подключения до 3 дисплеев:

HDMI

VGA

LVDS-панель/eDP-панель. Переключение между eDP и LVDS освещено в отдельной статье.

Описание загрузчика (BIOS)

В модуле используется BIOS на основе проектов с открытым исходным кодом Coreboot и Syslinux. Летом 2026 реализована поддержка Legacy-загрузки.

Coreboot+syslinux в embedded-платформах не подразумевают развитого пользовательского меню. Базово можно установить и сохранить приоритет загрузочных устройств, настроить режим работы видеовыхода, предназначеного для LVDS/eDP-панелей.

Релиз UEFI-загрузчика планируется в сентябре 2026 года.

Исходники БИОС

Исходники не распространяются.

Внесение изменений (например, настройка бифуркаций PCIE под несущую плату заказчика) производится по запросу.

Кроватка для SPI-флешки

Плата допускает загрузку с внешней флешки, но в production-варианте рекомендуется грузиться с spi-flash, напаянной на SMARC-модуль.

Переключение на внешнюю Bios SPI FLASH производится установкой джампера BOOT2. Парт-номер совместимой флешки: W25Q128JWFIQ.

Выбор загрузочного устройства в BIOS

Подключите HDMI-монитор и USB клавиатуру.

При подаче питания активно нажимайте на ПРОБЕЛ:

В этом меню можно выбрать варинт загрузки для текущего старта.

Для сохранения настроек нужно выбрать пункт Payload:

В пункте Payload можно настроить приоритет различных источников загрузки, или отключить их. Навигация с помощью стрелок (вверх/вниз, влево/вправо).

Летом 2026 года раздавались комплекты: плата NMS-SM-ITX-LC_V3 с модулями NMS-SM-EL_V3. Для корректного определения Primary Display в ОС, в BIOS необходимо выставить режим работы ddi0_display external_dp. А также установить джампер X52(рядом с CPU FAN)

Возможные проблемы

ОС загрузилась, но HDMI мониторе просто курсор

primary-issuse.mp4 Решение: проверьте, что джампер X52 установлен. А меню настройки BIOS стоит ddi0: external_dp

При подаче питания вентилятор крутится, на мониторе ничего нет

Посмотрите, что происходит в отладочной консоли. Попробуйсте посмотреть, что происходит в консоли при подаче питания.

Должны быть вот такие сообщения: