SOM-AM180X FlashAndBootUtils

Заливка(восстановление) u-boot(ais) в NAND с использованием FlashAndBootUtils по UART2.

FlashAndBootUtils и ais собранные для SOM-AM180X:

Пропатченные и собраные FlashAndBootUtils для SOM-AM180X: omap-l138_flashandbootutils_2_40_patched.tar.gz, (из всего архива нам понадобятся: sfh_OMAP-L138.exe и sft_OMAPL138_SOM_NAND.bin )

«Заводской» ais SOM-AM180X: u-boot_am180x_omapl138_nonsecure.tar

Работа с FlashAndBootUtils:

Стираем ais в nand (перед этим установить режим загрузки модуля по UART2):

mono sfh_OMAP-L138.exe -erase -targetType OMAPL138_SOM -flashType NAND -p /dev/ttyUSB0 -v

Заливаем ais в nand:

mono sfh_OMAP-L138.exe -flash_noubl -targetType OMAPL138_SOM -flashType NAND -p /dev/ttyUSB0 -v u-boot_am180x_omapl138_nonsecure.ais

Сборка FlashAndBootUtils для SOM-AM180X из исходников:

Для сборки понадобятся:

Оригинальный OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz

Патч для SOM-AM180X omap-l138_flashandbootutils_2_40_add_inmys_som.gz

Компиляторы для arm или для с6x (идет в составе sdk)

Загрузить OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz и OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40_add_inmys_som.patch в папку, перейти в эту папку

tar -xzf OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz
cd OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40
make -C OMAP-L138/GNU clean
patch -p1 < ../OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40_add_inmys_som.patch
cd OMAP-L138/GNU

устанавливаем в следующей команде CROSSCOMPILE, DSP_CROSSCOMPILE и DSP_LIB_PATH

make CROSSCOMPILE=/same...path/toolchain/arm-2009q1-203/bin/arm-none-linux-gnueabi- DSP_CROSSCOMPILE=/same...path/toolchain/TI_CGT_C6000_6.1.9/bin/ DSP_LIB_PATH=/same...path/toolchain/TI_CGT_C6000_6.1.9/lib/

sfh_OMAP-L138.exe должен быть в папке GNU, sft_OMAPL138_SOM_NAND.bin - в папке sft

Пример вывода программы:

$ mono sfh_OMAP-L138.exe -erase -targetType OMAPL138_SOM -flashType NAND -p /dev/ttyUSB0 -v
-----------------------------------------------------
TI Serial Flasher Host Program for OMAP-L138
(C) 2013, Texas Instruments, Inc.
Ver. 1.67
-----------------------------------------------------
[TYPE] Global erase
[TARGET] OMAPL138_SOM
[DEVICE] NAND
[NAND Block] 1
Attempting to connect to device /dev/ttyUSB0...
Press any key to end this program at any time.
(AIS Parse): Read magic word 0x41504954.
(AIS Parse): Waiting for BOOTME... (power on or reset target now)
(AIS Parse): BOOTME received!
(AIS Parse): Performing Start-Word Sync...
(AIS Parse): Performing Ping Opcode Sync...
(AIS Parse): Processing command 0: 0x58535901.
(AIS Parse): Performing Opcode Sync...
(AIS Parse): Loading section...
(AIS Parse): Loaded 14100-Byte section to address 0x80000000.
(AIS Parse): Processing command 1: 0x58535901.
(AIS Parse): Performing Opcode Sync...
(AIS Parse): Loading section...
(AIS Parse): Loaded 1352-Byte section to address 0x80003714.
(AIS Parse): Processing command 2: 0x58535906.
(AIS Parse): Performing Opcode Sync...
(AIS Parse): Performing jump and close...
(AIS Parse): AIS complete. Jump to address 0x80000000.
(AIS Parse): Waiting for DONE...
(AIS Parse): Boot completed successfully.
Waiting for SFT on the OMAP-L138...
Target:	BOOTUBL
Target:	DONE
Target:	SIZE
Target:	00000001
Erasing flash
0% [ ------------------------------------------------------------ ]
100% ████████████████████████████████████████████████████████████
100% ████████████████████████████████████████████████████████████
Erase complete
Target:	DONE
Target:	DONE