Загрузка программной части. UBOOt

Требуеое оборудование: Компьютер с ОС Ubuntu, отладочная плата variscite (см. рис. ниже), COM-кабель
Требуемое ПО: архиватор (tar), терминал (picocom)

Для прошивки загрузчкика uboot, необходимо подготовить sd карту с прошивкой. Для этого, скачайте архив, распакуйте его и выполните скрипт burnSD.sh, передав имя устройства: burnSD.sh /dev/sdX. Учтите, что скрипт нужно запускать от имени суперпользователя (root). Пример записи на карту /dev/sdf:

sudo su
burn.sh /dev/sdf
exit

Дальше, вставьте sd карту в отладучную плату, в неё же вставьте SOM модуль, COM-порт (контакты Debug UART) и подключите питание.