NMS-SM-EVM v1 ds-ru (WIP)

Вступление

Материнская плата NMS-SM-EVM предназначена для маршрутизации интерфейсных сигналов модуля NMS-SM-RK3568 на внешние стандартные разъемы.

Технические характеристики

Основные технические характеристики

USB	1 x USB 3.0 OTG
2 x USB 2.0 HOST
Сеть	2 x GbE LAN
PCI Express	1 x PCI-e 2.0 (+ USB 2.0 HOST + I2C_MPCI)
1 x PCI-e 3.0
Последовательные порты	1 x Последовательный порт (RS-232)
1 x отладочная консоль (UART → USB)
Аудио и видео интерфейсы	1 x HDMI
2 x MIPI DSI (+ 2 x I2C_DSI)
1 x MIPI CSI
1 x I2S
1 x DP
Другие интерфейсы	2 x CAN
1 x SATA
3 x I2C
2 x SPI
1 x PWM
GPIO выводы
Напряжение питания	+12 Вольт
Потребление	TBD
Рабочая Температура	-40°C…+85°C
Габаритные размеры	147.0 x 101.6 мм

Электрические характеристики

Входное питание + 12 В. Все требуемые напряжения преобразовываются из входного.

Файлы для загрузки

Название документа	Краткое описание	Версия	Дата
nms-sm-evm_v1_sch.pdf	Схема электрическая принципиальная	Версия 1	15.09.2022

Блок-схема

Блок-схема

Дерево питания

Дерево питания

Механические характеристики

Размер платы : 147,5 х 108,4 мм.
Печатная плата состоит из 6 слоев, часть из которых являются заземляющими для подавления помех.

Габаритные размеры

Основные аппаратные компоненты

Расположение компонентов на плате

Вид сверху

Расположение компонентов на плате. Вид сверху

Наименование компонентов на плате на верхней стороне

Позиционное обозначение	P/N	Описание
D1	TPD12S016PWR	ESD HDMI
D2, D3	DALC208SC6	ESD TVS 4CH
D17, D18	DT1140-04LP-_	DIODE TVS 4CH
D19	USBLC6-2SC6Y	ESD 2LINE
D8, D9	MAX3051ESA+T	CAN PHY
D12	ST3232EBT_	RS232 TRANC
D13	PAM2305CGFADJ	DCDC BUCK 1A
D14	LP5907MFX-1.8/NOPB	LDO 0.25A
D16	NCP1589AMNTWG	BUCK CNTR 5-12V
D20-D22, D25	SN74AVC4T245PWR	LOGIC BIDIR BUF 4BIT
D23, D24, D26, D28-D29	TXS0108EPWR	LOGIC BIDIR BUF 8BIT
D30	PCA9546APW.118	I2C SW 4CH

Вид снизу

Расположение компонентов на плате. Вид снизу

Наименование компонентов на плате на нижней стороне

Позиционное обозначение	P\N	Описание
D4	DT1140-04LP-_	DIODE TVS 4CH
D5-D7	USBLC6-2SC6Y	ESD 2LINE
D11	CP2102N-A02-GQFN24	USB→UART BRIDGE
D15	NCP1589AMNTWG	BUCK CNTR 5-12V
D27	TXS0108EPWR	LOGIC BIDIR BUF 8BIT
D31	PCA9535PW.118	I2C 16GPIO EXPANDER
D32	ADT7473ARQZ	CNTRL FAN+TEMP SENS

Расположение разъемов на плате

Разъемы

Вид сверху

Расположение разъемов на плате. Вид сверху

Наименование компонентов на плате на нижней стороне

Позиционное обозначение	P\N	Описание
X1, X2, X13, X14	PLS-2	SYS, LOOP CAN
X3, X26, X27, X28, X29, X30, X31, X32	PLD-10	SYS, I2C GPIO, UART, I2S, SPI
X4	10029449-111RLF	HDMI
X5	DM3AT-SF-PEJM5	SDIO 4B
X6	AS0B826-S78B-7H	SOM Connector
X7, X8	TRJG16464ADNL	2 x GBE
X10	10132411-00021LF	USB OTG
X11	72309-8044BLF	2 x USB HOST
X12	1-1734248-5	MIPI_CSI, CAM_I2C
X15, X16, X18	15EDGRC-3.5-03	2 x CAN, RS232
X17	1734035-1	USB Console
X19	1759546-1	PCIE 2.0, I2C_MPCI, USB_HOST
X20	DJK-02A	PWR_12V_IN
X22	1775485-2	BAT HOLDER
X23	47272-0001	DP
X24, X25	DS1014-30SF1B-B	2 x MIPI_DSI, 2 x I2C_DSI
X33	8-1734774-1	PCIE 3.0
X34	47053-3000	12V_FAN + TACHO

Вид снизу

Расположение разъемов на плате. Вид снизу

Наименование компонентов на плате на нижней стороне

Позиционное обозначение	P\N	Описание
X9	1-2199230-5	M.2 SATA

Распиновка разъемов

Разъемы питания

На плате предусмотрено подача внешнего питания 2 способами: с помощью разъема для подключения адаптера (X20), а так же с помощью разъема питания Mini-Fit (X21).

Разъем питания 1

Функция	Питание
Позиционное обозначение	X20
P/N	DJK-02A
Назначение выводов	Вывод	Описание
1	12VIN
2	GND
3	GND

Разъем питания 2

Функция	Питание
Позиционное обозначение	X21
P/N	0039281043 фирмы Molex
Назначение выводов	Вывод	Описание
1	GND
2	GND
3	12VIN
4	12VIN

Разъемы интерфейсные

Разъем для подключения процессорного модуля

Распиновка разъема X6 согласно SMARC