NMS-SM-EVM v1 ds-ru

Вступление

Материнская плата NMS-SM-EVM предназначена для маршрутизации интерфейсных сигналов модуля NMS-SM-RK3568 на внешние стандартные разъемы.

Технические характеристики

Таблица 1: Основные технические характеристики

USB	1 x USB 3.0 OTG
2 x USB 2.0 HOST
Сеть	2 x GbE LAN
PCI Express	1 x PCI-e 2.0 (+ USB 2.0 HOST + I2C_MPCI)
1 x PCI-e 3.0
Последовательные порты	1 x Последовательный порт (RS-232)
1 x отладочная консоль (UART → USB)
Аудио и видео интерфейсы	1 x HDMI
2 x MIPI DSI (+ 2 x I2C_DSI)
1 x MIPI CSI
1 x I2S
1 x DP
Другие интерфейсы	2 x CAN
1 x SATA
3 x I2C
2 x SPI
1 x PWM
GPIO выводы
Напряжение питания	+12 Вольт
Потребление	TBD
Рабочая Температура	-40°C…+85°C
Габаритные размеры	147.0 x 101.6 мм

Электрические характеристики

Входное питание +12В. Все требуемые напряжения преобразовываются из входного.

Файлы для загрузки

Таблица 2:

Название документа	Краткое описание	Версия	Дата
nms-sm-evm_v1_prod_sch.pdf	Схема электрическая принципиальная NMS-SM-EVM v1	v1	2022.09.15

Блок-схема

Рисунок 1: Блок-схема

Дерево питания

Рисунок 2: Дерево питания

Механические характеристики

Размер платы : 147.5 х 108.4 мм.

Печатная плата состоит из 6 слоев, часть из которых являются заземляющими для подавления помех.

Рисунок 3: Габаритные размеры

Основные аппаратные компоненты

Расположение компонентов на плате

Вид сверху

Рисунок 4: Расположение компонентов на плате. Вид сверху

Таблица 3: Наименование компонентов на плате на верхней стороне

Позиционное обозначение	P/N	Описание
D1	TPD12S016PWR	ESD HDMI
D2, D3	DALC208SC6	ESD TVS 4CH
D17, D18	DT1140-04LP-_	DIODE TVS 4CH
D19	USBLC6-2SC6Y	ESD 2LINE
D8, D9	MAX3051ESA+T	CAN PHY
D12	ST3232EBT_	RS232 TRANC
D13	PAM2305CGFADJ	DCDC BUCK 1A
D14	LP5907MFX-1.8/NOPB	LDO 0.25A
D16	NCP1589AMNTWG	BUCK CNTR 5-12V
D20-D22, D25	SN74AVC4T245PWR	LOGIC BIDIR BUF 4BIT
D23, D24, D26, D28-D29	TXS0108EPWR	LOGIC BIDIR BUF 8BIT
D30	PCA9546APW.118	I2C SW 4CH

Вид снизу

Рисунок 5: Расположение компонентов на плате. Вид снизу

Таблица 4: Наименование компонентов на плате на нижней стороне

Позиционное обозначение	P\N	Описание
D4	DT1140-04LP-_	DIODE TVS 4CH
D5-D7	USBLC6-2SC6Y	ESD 2LINE
D11	CP2102N-A02-GQFN24	USB→UART BRIDGE
D15	NCP1589AMNTWG	BUCK CNTR 5-12V
D27	TXS0108EPWR	LOGIC BIDIR BUF 8BIT
D31	PCA9535PW.118	I2C 16GPIO EXPANDER
D32	ADT7473ARQZ	CNTRL FAN+TEMP SENS

I2C

На плате NMS-SM-EVM доступно три интерфейса I2C.

Рисунок 6: I2C интерфейс

Таблица 5: Сопоставление адресов I2C

Устройство	Адрес
I2C SW	0x01110000
EEPROM	0x01010000
I2C GPIO	0x00100000

Расположение разъемов на плате

Рисунок 7: Разъемы

Вид сверху

Рисунок 8: Расположение разъемов на плате. Вид сверху

Таблица 6: Наименование компонентов на плате на нижней стороне

Позиционное обозначение	P\N	Описание
X1, X2, X13, X14	PLS-2	SYS, LOOP CAN
X3, X26, X27, X28, X29, X30, X31, X32	PLD-10	SYS, I2C GPIO, UART, I2S, SPI
X4	10029449-111RLF	HDMI
X5	DM3AT-SF-PEJM5	SDIO 4B
X6	AS0B826-S78B-7H	SOM Connector
X7, X8	TRJG16464ADNL	2 x GBE
X10	10132411-00021LF	USB OTG
X11	72309-8044BLF	2 x USB HOST
X12	1-1734248-5	MIPI_CSI, CAM_I2C
X15, X16, X18	15EDGRC-3.5-03	2 x CAN, RS232
X17	1734035-1	USB Console
X19	1759546-1	PCIE 2.0, I2C_MPCI, USB_HOST
X20	DJK-02A	PWR_12V_IN
X22	1775485-2	BAT HOLDER
X23	47272-0001	DP
X24, X25	DS1014-30SF1B-B	2 x MIPI_DSI, 2 x I2C_DSI
X33	8-1734774-1	PCIE 3.0
X34	47053-3000	12V_FAN + TACHO

Вид снизу

Рисунок 9: Расположение разъемов на плате. Вид снизу

Таблица 7: Наименование компонентов на плате на нижней стороне

Позиционное обозначение	P\N	Описание
X9	1-2199230-5	M.2 SATA

Джамперы и Кнопки

Джамперы

На плате nms-sm-evm предусмотрена возможность настройки в соответствии с потребностями пользователя с помощью джамперов.

Рисунок 10: Расположение джамперов и кнопок на плате

Выбор способа загрузки BIOS

Джампер X2 используется для выбора между использованием стандартной загрузочной прошивки или включения альтернативного источника загрузки прошивки, например, загрузчик Boot loader.

Таблица 8: Выбор способа загрузки BIOS

Позиция джампера X2	Конфигурация
Установлен	Отключение встроенного модуля Bios на модуле NMS-SM-RK3568 (загрузка из внешнего источника через плату nms-sm-evm).
Не установлен	Включение встроенного модуля Bios на модуле NMS-SM-RK3568 (загрузка BIOS из CPU процессорного модуля).

По умолчанию используется стандартная загрузочная прошивка.

Режим восстановления

Джампер X1 используется для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским, либо для обновления /резервного копирования.

Таблица 9: Режим восстановления

Позиция джампера X2	Конфигурация
Установлен	Включение режима восстановления настроек
Не установлен	Режим не активен

По умолчанию джампер не установлен.

Кнопки

На плате nms-sm-evm используются кнопки без фиксации FSM4JH фирмы TECONN.

Кнопка включения питания SW1

При нажитии этой кнопки плата nms-sm-evm выполняет последовательность включения питания. Кнопка питания подключена к сигналу PWRBTN# процессорного модуля.

Кнопка сброса SW2

При нажитии этой кнопки происходит полный сброс модуля и компонентов, подключенных к плате. Кнопка сброса подключена к сигналу RSTBTN# процессорного модуля.

Распиновка разъемов

Разъемы питания

На плате предусмотрено подача внешнего питания 2 способами: с помощью разъема для подключения адаптера (X20), а так же с помощью разъема питания Mini-Fit (X21).

Таблица 10: Разъем питания 1

Функция	Питание
Позиционное обозначение	X20
P/N	DJK-02A
Назначение выводов	Вывод	Описание
1	12VIN
2	GND
3	GND

Таблица 11: Разъем питания 2

Функция	Питание
Позиционное обозначение	X21
P/N	0039281043 фирмы Molex
Назначение выводов	Вывод	Описание
1	GND
2	GND
3	12VIN
4	12VIN

Разъемы интерфейсные

Разъем для подключения процессорного модуля

Распиновка разъема X6 согласно SMARC