Прошивка EMMC в модуле NMS-SM-RK3568

Для прошивки EMMC, необходимо доставить файлы на устройство, например распаковав их на флешку.

Удостоверьтесь что на плате отсутствует джампер X2

Далее нужно перейти в каталог emmc_burn и выполнить команду

./emmc_burn.sh /dev/mmcblk0