Прошивка EMMC в модуле NMS-SM-RK3568

Для прошивки EMMC, необходимо доставить файлы на устройство, например распаковав их на флешку.

Удостоверьтесь что на плате отсутствует джампер X2

Далее нужно перейти в каталог emmc_burn и выполнить команду ./emmc_burn.sh /dev/mmcblk0

Если вы сохранили файлы на флешку, то нужно вставить её в устройство и выполнить следующие команды:

mkdir /mnt/flashDisk
mount /dev/sdX /mnt/flashDisk
cd /mnt/flashDisk/emmc_burn

** ГДЕ sdX - БУКВА ДИСКА ** После этого выполните команду

./emmc_burn.sh /dev/mmcblk0