Обновленный процесс прошивки EMMC + SD для NMS-SM-RK3568

Для прошивки emmc нужно скачать специальный образ для прошвки, ссылка тут. После скачивания, нужно распаковать архив, перейти в папку выполнить команду

./burn_sd /dev/sdX

ГДЕ sdX - БУКВА ДИСКА .

Теперь флешка содержит образ который умеет прошивать emmc. Далее нужно запустить отладку с модулем, ввести логин/пароль root/root и выполнить команду

./burn_emmc.sh

. Для проверки работоспособности emmc, вытащите sd-карточку и перезагрузите отладку, линукс должен загрузится.

Прошивка EMMC в модуле NMS-SM-RK3568

Для прошивки EMMC, необходимо доставить файлы на устройство, например распаковав их на флешку.

Удостоверьтесь что на плате отсутствует джампер X2

Далее нужно перейти в каталог emmc_burn и выполнить команду ./emmc_burn.sh

Если вы сохранили файлы на флешку, то нужно вставить её в устройство и выполнить следующие команды:

mkdir /mnt/flashDisk
mount /dev/sdX /mnt/flashDisk
cd /mnt/flashDisk/emmc_burn

ГДЕ sdX - БУКВА И РАЗДЕЛ ДИСКА

После этого выполните команду

./emmc_burn.sh

По умолчанию скорость обмена: 1500000