Обновленный процесс прошивки EMMC + SD для NMS-SM-RK3568

Для прошивки emmc нужно скачать специальный образ для прошвки, ссылка тут. После скачивания, нужно распаковать архив, перейти в папку выполнить команду

./burn_sd /dev/sdX

** ГДЕ sdX - БУКВА ДИСКА **. Теперь флешка содержит образ который умеет прошивать emmc. Далее нужно запустить отладку с модулем, ввести логин/пароль root/root и выполнить команду

./burn_emmc.sh

Для проверки работоспособности emmc, вытащите sd-карточку и перезагрузите отладку, линукс должен загрузится.

Для прошивки sd-карты линуксов, скачайте этот образ и распакуйте архив, перейдите в папку и выполните команду

./burn_sd /dev/sdX

** ГДЕ sdX - БУКВА ДИСКА **.

(Ориганльная версия) Прошивка EMMC в модуле NMS-SM-RK3568

Для прошивки EMMC, необходимо доставить файлы на устройство, например распаковав их на флешку.

Удостоверьтесь что на плате отсутствует джампер X2

Далее нужно перейти в каталог emmc_burn и выполнить команду ./emmc_burn.sh

Если вы сохранили файлы на флешку, то нужно вставить её в устройство и выполнить следующие команды:

mkdir /mnt/flashDisk
mount /dev/sdX /mnt/flashDisk
cd /mnt/flashDisk/emmc_burn

** ГДЕ sdX - БУКВА И РАЗДЕЛ ДИСКА **

После этого выполните команду

./emmc_burn.sh

По умолчанию скорость обмена: 1500000