Quick Start Kernel 5.10

LVDS

Для включения LVDS дисплея в DTS выставляется define LVDS. Он включает pwm, backlight и описание panel. Для настройки конкретного дисплея необоходимо правильно описать узел panel, выставив тайминги и указав compatible. Пример описания для дисплея sgd,gktw70sdae4se

https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/display/panel/sgd%2Cgktw70sdae4se.txt