Охлаждение для RK3568

Для NMS-SM-RK3568 предлагается система охлаждения из тепломъемника РМПЛ.752694.008 + радиатора РМПЛ.752694.009.

В зависимости от эскплуатационных условий и габаритных ограничений можно использовать, как просто теплосъемник, так и теплосъемник вместе с радиатор. Радиатор предпологается использовать только вместе с теплосъемником. Между теплосъемником и радиатором наносится термопаста.

Габаритные чертижи и артикулы

Теплосъемник: https://disk.360.yandex.ru/i/_SdJMThH2baIpQ

Радиатор: https://disk.360.yandex.ru/i/xRdAr5Z-eob9NQ