Охлаждение для RK3568

Для NMS-SM-RK3568 предлагается система охлаждения из тепломъемника РМПЛ.752694.008 + радиатора РМПЛ.752694.009.

В зависимости от эскплуатационных условий и габаритных ограничений можно использовать, как просто теплосъемник, так и теплосъемник вместе с радиатор. Радиатор предпологается использовать только вместе с теплосъемником. Между теплосъемником и радиатором наносится термопаста.

Габаритные чертежи и артикулы

Теплосъемник РМПЛ.752694.008: https://disk.360.yandex.ru/i/_SdJMThH2baIpQ

Радиатор РМПЛ.752694.009: https://disk.360.yandex.ru/i/xRdAr5Z-eob9NQ