Аппаратные отличия ревизий модулей (V1, V2, V3, V4)

Определение ревизии

V1

Ревизия V1 - первые инженерные образцы для прототипирования, не рекомендуется для использования в серийных изделиях. Отличичить можно по ETH PHY:

cat /sys/class/net/eth0/phydev/phy_id
0x600d84a2 #v1 (broadcom)
0x4f51e91b #v2, v3, v4 (dapu)