Аппаратные отличия ревизий модулей (V1, V2, V3, V4)

Определение ревизии

V1

Ревизия V1 - первые инженерные образцы для прототипирования, не рекомендуется для использования в серийных изделиях.

Отличить можно по ETH PHY:

cat /sys/class/net/eth0/phydev/phy_id
0x600d84a2 #v1 (broadcom)
0x4f51e91b #v2, v3, v4 (dapu)

V2, V3, V4

Добавлены GPIO для BOARD_ID:

Rev\GPIO	GPIO3_A4 (BRD_ID_0)	GPIO3_C7 (BRD_ID_1)	CPIO3_C4 (BRD_ID_2)
V2	0	0	0
V3	1	0	0
V4	1	1	0

Изменения на краевом разъеме SMARC 2.1

MXM-III PIN	NAME by SMARC	CPU PIN
V1	V2	V3	V4
P112	GPIO.4	-	-
P113	GPIO.5	-	-
P114	GPIO.6	-	-
P115	GPIO.7	-	-
P116	GPIO.8	-	-
P117	GPIO.9	-	-
S123	GPIO.12	-	-
S133	LCD0_VDD_EN	GPIO0_C7_d	GPIO0_D5_d
S142	GPIO.13	-	-