Аппаратные отличия ревизий модулей (V1, V2, V3, V4)

Определение ревизии программным способом

V1

Ревизия V1 - первые инженерные образцы для прототипирования, не рекомендуется для использования в серийных изделиях.

Отличить можно по ETH PHY:

cat /sys/class/net/eth0/phydev/phy_id
0x600d84a2 #v1 (broadcom)
0x4f51e91b #v2, v3, v4 (dapu)

V2, V3, V4

Добавлены GPIO для BOARD_ID:

Rev\GPIO	GPIO3_A4 (BRD_ID_0)	GPIO3_C7 (BRD_ID_1)	CPIO3_C4 (BRD_ID_2)
V2	0	0	0
V3	1	0	0
V4	1	1	0

Определение ревизии визуально

Rev	Фото	Комментарий
V1
V2
V3
V4	Coming Soon

Изменения на краевом разъеме SMARC 2.1

MXM-III PIN	NAME by SMARC	CPU PIN
V1	V2	V3	V4
P112	GPIO.4	-	-	GPIO0_D4_d	GPIO0_D4_d
P113	GPIO.5	-	-	GPIO0_C7_d	GPIO0_C7_d
P114	GPIO.6	-	-	GPIO2_C1_d	GPIO2_C1_d
P115	GPIO.7	-	-	GPIO1_B0_d	GPIO1_B0_d
P116	GPIO.8	-	-	GPIO4_C1_d	GPIO4_C1_d
P117	GPIO.9	-	-	GPIO3_D0_d	GPIO3_D0_d
S123	GPIO.12	-	-	GPIO1_B2_d	GPIO1_B2_d
S133	LCD0_VDD_EN	GPIO0_C7_d	GPIO0_C7_d	GPIO0_C7_d	GPIO0_D5_d
S142	GPIO.13	-	-	GPIO1_B1_d	GPIO1_B1_d