MAC-адреса модулей SM-RK3568

MAC адреса зависят от переменных окружения Uboot ethaddr и eth1addr. Они передаются ядру операционной системы при старте.

По умолчанию в Uboot функция называется |rockchip_setup_macaddr.

По умолчанию она генерирует локально-администруемый MAC их исходя из серийного номера процессора (cpuid), согласно IEEE802.

Описанный по ссылке U-boot генерирует такие MAC-адреса.