Описание загрузчика U-boot RK3568

В 2024 году U-boot для RK3568 можно собрать из официального репозитория. U-boot можно собрать в составе Buildroot по инструкции для ядра 6.1

Релиз доступен по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/hmKqKdvUE5smig

Релиз собран с поддержкой:

ethernet (X7,X8 - cmd: «ping»)

usb (X11 cmd: «usb start»)

sata (m.2 на нижней части платы: X9: cmd: «scsi scan»)

pci (X33-pcie3, X19-pcie2: cmd: «pci enum;pci»)

sdcard(X5 : cmd: «mmc dev 1;mmc info»)

Прошивать на SDcard или eMMC так:

dd if=u-boot-rockchip.bin of=/dev/XXX seek=64