NMS-SM-RK3568 v1 ds-ru

Процессорный модуль NMS-SM-RK3568 выполнен на основе процессора производства Rockchip RK3568, который оснащен двухъядерным графическим процессором и высокопроизводительным NPU, поддерживающим до 8 ГБ ОЗУ.

Имея различные интерфейсы ввода и вывода видео, он подходит для таких сценариев, как интеллектуальный сетевой видеорегистратор, облачный терминал, шлюз IoT и промышленное управление.

Краткое описание возможностей

Основные технические характеристики

Внешние разъемы	Краевой разъём в соответствии со SMARC, по стандарту (2.0\2.1)
Процессор	RK3568
Ядра:4х-ядерный 64х-битный Cortex-A55, 22нм техпроцесс, частота до 2.0ГГц
Графический ускоритель: ARM G52 2EE, поддержка OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1
Видеоускоритель: аппаратное декодирование 4K 60к/с H.265/H.264/VP9, аппаратное кодирование 1080P 100к/с H.265/H.264, 8M ISP, HDR
Нейросопроцессор: 0.8Tops@INT8, интегрированнный высокопроизводительный AI ускоритель RKNN NPU, поддержка Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet
ОЗУ	Память LPDDR4 2 ГБайт (512M x 32) (MT53D512M32D2DS-053WT:D)
Флэш-память	Память eMMC 16 ГБайт (THGAMRG7T13BAIL)
ИС управления питанием	PMIC (RK809-5)
Прочие компоненты	Часы реального времени RTC (PCF8523TK)
2x Гигабит ETH PHY (BCM54210PEB1IMLG)
PCIe CLK GEN 25 MHz XTAL→4x 100MHz (PI6CG18401Z)
Переключатель SATA → USB3 1:2 (CBTL02043A )
Интерфейсы	1x USB 2.0
1x USB 3.0 OTG
1x USB SS
1x PCIe 2.1
2x PCIe 3.0
2x CAN
3x UART + 1x отладочный UART
2x SPI
3x I2C
1x I2S
2x PWM
1x SATA
1x HDMI
1x eDP
1x MIPI DSI or LVDS
1x SDIO
2x ETH 1GB
20x GPIO
Напряжение питания	+5 Вольт
Потребление	TBD
Габаритные размеры	82×50 мм

Структурная схема модуля

Структурная схема модуля

Механические характеристики

Размер платы : 82 х 50 мм.
Печатная плата состоит из 8 слоев, часть из которых являются заземляющими для подавления помех.

Габаритные размеры

Основные аппаратные компоненты

Расположение компонентов на плате

Вид сверху

Расположение компонентов на плате. Вид сверху

Наименование компонентов на плате на верхней стороне

Позиционное обозначение	P/N	Описание
D1	RK3568	CPU
D2	MT53D512M32D2DS-053WT:D	LPDDR4
D3	THGAMRG7T13BAIL	EMMC
D4, D5	BCM54210PEB1IMLG	ETH PHY
D7	RK809-5	PMIC
D9	FAN53200UC35X	DCDC BUCK
D12	PI6CG18401ZHIEX	PCIe CLK GEN
D13	NCP1597BMNTWG	DCDC buck

Вид снизу

Расположение компонентов на плате. Вид снизу

Наименование компонентов на плате на нижней стороне

Позиционное обозначение	P/N	Описание
D6	CBTL02043ABQ.115	SATA →USB3 1:2 SW
D11	PCF8523TK/1.118	RTC
D14, D15	NLSV2T244MUTAG	LOGIC BUF

Процессор

На рисунке показаны функциональные модули в процессорной системе RK3568.

Функциональные модули Rockchip RK3568

Расположение разъемов на плате

Вид сверху

Расположение разъемов на плате. Вид сверху

Вид снизу

На нижней стороне платы разъемы отсутствуют.

Распиновка разъемов

Распиновка разъема X1 согласно SMARC