NMS-SM-RK3568 v2 ds-ru

Структурная схема модуля

Рисунок 1: Структурная схема модуля

Отличия от NMS-SM-RK3568 v1 ds-ru

Замена микросхемы Ethernet PHY

Микросхема Ethernet PHY D4, D5 BCM54210PEB1IMLG (фирма Broadcom) заменена на DAP8211RI (фирма DAPU) - позиционное обозначение D16A, D16B. Тактирование PHY от кварцов, убралось согласование уровня и опциональные резисторы для взятия частоты от процессора.

Замена DC-DC

Микросхема D13 NCP1597BMNTWG (фирма ONSEMI) заменена на BD9A400MUV (фирма ROHM).

Добавлен ключ I2C ↔ CAN

Добавлен ключ-MUX I2C ↔ CAN RS2299XTQC16 (фирмы RUNIC) для выбора использования I2C или CAN (ранее это опционально задавалось установкой резисторов на плате). Позиционное обозначение D12. Управляющая нога - GPIO3_D1_D 0 - CAN 1 - I2C

Добавлена микросхема EEPROM

Добавлена микросхема D5 EEPROM 24AA025E48-I/SN (фирма MICROCHIP), находится на шине I2C3_M0 (I2C_GP).

Замена PCIe CLK GEN

Замена микросхемы PCIe CLK GEN PI6CG18401ZHIEX (фирма DIODES) на PI6CG184Q2ZHQEX (полный аналог), позиционное обозначение изменилось с D12 на D4.

Добавлен пользовательский светодиод USER_LED

Добавлен пользовательский светодиод, по умолчанию отображает информацию о наличии питания на плате.

Добавлен идентификатор версии платы BOARD_ID

Добавлены резисторы R36, R103, R104 (PULL DOWN 2K2), которые задают версию платы (3 бита)

R36	BRD_ID0	GPIO3_A4_D
R103	BRD_ID1	GPIO3_C7_D
R104	BRD_ID2	GPIO3_C4_D