NMS-SM-RK3568 v2 ds-ru

Структурная схема модуля

Рисунок 1: Структурная схема модуля

Отличия от NMS-SM-RK3568 v1 ds-ru

Замена микросхемы Ethernet PHY

Микросхема Ethernet PHY D4, D5 BCM54210PEB1IMLG (фирма Broadcom) заменена на DAP8211RI (фирма DAPU) - позиционное обозначение D16A, D16B.
Тактирование PHY от кварцев, убралось согласование уровня и опциональные резисторы для взятия частоты от процессора.
Сигналы LEDS выведены на разъем X1:

Название вывода микросхемы	Название цепи	Номер вывода на разъеме
LED0	LED_100# (по умолчанию LINK10+ACT)	X1.P21
LED1	LED_ACT# (по умолчанию LINK100+ACT)	X1.P25
LED2	LED_1000# (по умолчанию LINK1000+ACT)	X1.P22

Замена DC-DC

Микросхема D13 NCP1597BMNTWG (фирма ONSEMI) заменена на BD9A400MUV (фирма ROHM).

Добавлен ключ I2C ↔ CAN

Добавлен ключ-MUX I2C ↔ CAN RS2299XTQC16 (фирмы RUNIC) для выбора использования I2C или CAN (ранее это опционально задавалось установкой резисторов на плате).

Позиционное обозначение D12.

Управляющая нога процессора - GPIO3_D1_D (D1.AB1)

0	CAN
1	I2C

Добавлена микросхема EEPROM

Добавлена микросхема D5 EEPROM 24AA025E48-I/SN (фирма MICROCHIP), находится на шине I2C3_M0 (I2C_GP).

Замена PCIe CLK GEN

Микросхема PCIe CLK GEN PI6CG18401ZHIEX (фирма DIODES) заменена на PI6CG184Q2ZHQEX (полный аналог), позиционное обозначение изменилось с D12 на D4.

Добавлен пользовательский светодиод USER_LED

Добавлен пользовательский светодиод ( вывод D1.F25 (GPIO2_C2_D)), по умолчанию отображает информацию о наличии питания на плате.

Добавлен идентификатор версии платы BOARD_ID

Добавлены резисторы R36, R103, R104 (PULL DOWN 2K2), которые задают версию платы (3 бита)

R36	BRD_ID0	GPIO3_A4_D
R103	BRD_ID1	GPIO3_C7_D
R104	BRD_ID2	GPIO3_C4_D