Quick Start SMARC-SOM RK3588

Данный раздел посвящен

Процессорный модуль V1 может загружаться только с EMMC. Прошивка EMMC производится через кабель USB-A-USB-A и Maskrom-режим.

Необходимо установить на хост утилиту xrock:

git clone https://github.com/xboot/xrock

СSI-камеры

Схема работы CSI: