Quick Start SMARC-SOM RK3588

Данный раздел посвящен описанию процесса прошивки модулей SMARC RK3588 и обзору программного обеспечения.

Прошивка модулей

Процессорный модуль V1 может загружаться только с EMMC. Прошивка EMMC производится через кабель USB-A-USB-A и Maskrom-режим.

Необходимо установить на хост утилиту xrock:

git clone https://github.com/xboot/xrock
sudo apt install libusb-1.0-0-dev
cd xrock
make
sudo make install

Прошивка в отладочной плате NMS-SM-EVM производится через вертикальный USB3.0 разъем X10. Требуется, например, вот такой кабель.