Quick Start SMARC-SOM RK3588

Данный раздел посвящен описанию процесса прошивки модулей SMARC RK3588 и обзору программного обеспечения.

Прошивка модулей

Процессорный модуль V1 может загружаться только с EMMC. Прошивка EMMC производится через кабель USB-A-USB-A и Maskrom-режим.

Необходимо установить на хост утилиту xrock:

Бинарные релизы доступны для скачивания на Яндекс Диске|]. <code> git clone https://github.com/xboot/xrock sudo apt install libusb-1.0-0-dev cd xrock make sudo make install </code> Прошивка в отладочной плате NMS-SM-EVM производится через вертикальный USB3.0 разъем X10. Требуется, [[https://www.dns-shop.ru/product/c65e98589c783361/kabel-dexp-usb-20-type-a---usb-20-type-a/?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F|например, вот такой кабель.

Для отключения загрузки модуля с EMMC небходимо, чтобы при подаче питания был установлен джампер в разъеме X2.