Quick Start SMARC-SOM RK3588

Данный раздел посвящен описанию процесса прошивки модулей SMARC RK3588 и обзору программного обеспечения.

Прошивка модулей

Процессорный модуль V1 может загружаться только с EMMC. Прошивка EMMC производится через кабель USB-A-USB-A и Maskrom-режим.

Необходимо установить на хост утилиту xrock:

Бинарные релизы доступны для скачивания на Яндекс Диске.

git clone https://github.com/xboot/xrock
sudo apt install libusb-1.0-0-dev
cd xrock
make
sudo make install

Прошивка в отладочной плате NMS-SM-EVM производится через вертикальный USB3.0 разъем X10. Требуется, например, вот такой кабель. Питание по USB должно быть отрезано

Для отключения загрузки модуля с EMMC небходимо, чтобы при подаче 12V питания на отладку установлен джампер в разъеме X2.

После подачи питания, модуль должен быть виден на шине USB хоста: