Охлаждение для RK3588

Для NMS-SM-RK3588 предлагается пассивный или активный радиаторы.

Активный радиатор РМПЛ.752694.010

Радиатор оснащен 4-pin вентиляторм, которй может крутиться адаптивно температуре процессора.

Габаритный чертеж: https://nextcloud.inmys.online/nextcloud/index.php/s/BgkNrAQi4KkWkEP

STEP-модель: https://nextcloud.inmys.online/nextcloud/index.php/s/RNKMmiS3NiyADtp

Пассивный радиатор РМПЛ.752694.007

Более массивный радиатор

Габаритный чертеж: https://nextcloud.inmys.online/nextcloud/index.php/s/6GNecjmLgLy5MBm

STEP-модель: https://nextcloud.inmys.online/nextcloud/index.php/s/ocE7Bc5qy4fy3oa