NMS-SM-RK3588 v1 ds-ru

Процессорный модуль NMS-SM-RK3588 выполнен на основе восьмиядерного процессора RK3568 производства Rockchip, который сочетает в себе четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A76, четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55, высокопроизводительный NPU и поддержку декодирования видео 8K, благодаря чему обеспечивается высокая вычислительная мощность и оптимальная производительность для многозадачных операций.

Процессорный модуль NMS-SM-RK3588 на базе процессора RK3558 и формфактора SMARC (Smart Mobility ARChitecture) предназначен для использования в различных встраиваемых системах и IoT-устройствах. Модуль обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, поддерживает разнообразные интерфейсы и стандарты, что делает его универсальным решением для множества приложений.

Основные назначение и сферы применения модуля:

1. Промышленная автоматизация:

Управление и мониторинг производственных процессов,

Сбор данных с различных датчиков и устройств,

Внедрение в системы SCADA для контроля и управления.

2. Медицинское оборудование:

Обработка и анализ медицинских данных в реальном времени,

Подключение медицинских приборов и устройств для улучшения диагностики и лечения,

3. Транспорт и логистика:

Навигационные системы и системы управления автопарком,

Мониторинг состояния транспортных средств и перевозок,

Реализация систем безопасности и контроля доступа.

4. Умный дом и умные здания:

Управление освещением, климатом и системами безопасности,

Интеграция с различными домашними устройствами и системами управления.

5. Электроника для потребителя:

Интерактивные киоски и POS-терминалы,

Развлекательные и мультимедийные устройства,

Умные телевизоры и медиацентры.

6. Робототехника:

Управление роботами и автоматизированными системами,

Обработка данных с камер и других сенсоров для автономной навигации.

7. IoT (Интернет вещей):

Связь и управление множеством устройств в сети IoT,

Обработка данных и принятие решений на основе собранной информации.

Платформа NMS-SM-RK3588 поддерживает Android, операционную систему Ubuntu, система стабильна и надежна, а также обеспечивает безопасную и стабильную системную среду для исследования и производства продукции.

Процессорный модуль совместно с основной платой может формировать полноценную высокопроизводительную материнскую плату для промышленного применения и напрямую применяться к различным интеллектуальным продуктам, ускоряя продвижение продукта.

Модуль создан на доступной несанкционной компонентной базе и позволяет стабильно и регулярно выпускать промышленные партии изделий.

Краткое описание возможностей

Таблица 1: Основные технические характеристики

Внешние разъемы	Краевой разъём в соответствии со SMARC, по стандарту (2.0\2.1)
Процессор	RK3588J
Ядра:4х ядра Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц и 4х ядра Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц в конфигурации DynamIQ
Графический ускоритель: Arm Mali-G610 MP4 «Odin» с поддержкой OpenGLES 1.1, 2.0 и 3.2, OpenCL до 2.2 и Vulkan1.2, 2D-графический механизм до 8192 × 8192 источника, 4096 × 4096 назначения
Видеоускоритель: 8Kp60 H.265, VP9, AVS2, 8Kp30 H.264 AVC / MVC, 4Kp60 AV1, 1080p60 MPEG-2 / -1, VC-1, VP8, кодирование 8Kp30 в реальном времени с H.265 / H.264; поддерживается многоканальное кодирование при более низких разрешениях
Нейросопроцессор: 6 TOPS NPU 3.0 (Neural Processing Unit). Поддержка INT8/16, FP16/BFP16. Поддержка фреймворков: TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet, Keras, Darknet
ОЗУ	Память LPDDR4 2 ГБайт (512Mbit x 32) (MT53D512M32D2DS-053WT:D)
Флэш-память	Память eMMC 16 ГБайт (THGAMRG7T13BAIL)
ЭСППЗУ	2 Кбита, доступ по I2C, уникальный идентификатор 48 бит (24AA025)
ИС управления питанием	PMIC (RK806-1)
Прочие компоненты	Часы реального времени RTC (PCF8523TK)
2x Гигабит ETH PHY (DAP8211RI)
MIPIDSIto2LVDS (SN65DSI84ZQER )
PCIe Gen 4 Clock Generator (PI6CG184Q2)
Датчик токового шунтирования (NCS211RSQT2G)
I2C-GPIO расширитель (TPT29555-TS5R)
Интерфейсы	2x USB 2.0
2x USB 2.0 OTG
USB 3.0 SS
2x PCIe 3.0 (конфигурация 1 x 4, 2 x 2 или 4 х 1 )
2x CAN
4x UART (SER0 и SER2 4-x проводные (Rx, Tx, RTS, CTS), SER1 и SER3 двухпроводные (Rx, Tx))
2x SPI
4x I2C
1x I2S
2x PWM
1x SATA
1x HDMI
1x DP
2x LVDS (MIPI DSI→ 2LVDS BRIDGE)
1x SDIO
2x ETH 1GB (ETH PHY)
13x GPIO
Напряжение питания	+5 Вольт
Потребление	TBD
Габаритные размеры	82×50 мм

Файлы для загрузки

Таблица 2: Файлы для загрузки

Название документа	Краткое описание	Версия	Дата
nms-sm-evm_v1_prod_sch.pdf	Схема электрическая принципиальная NMS-SM-EVM v1	v1	2022.09.15
nms_sm_rk3588_v1_prod.step	STEP-файл модуля NMS-SM-RK3588 v1	v1	2024.06.21

Структурная схема модуля

Рисунок 1: Структурная схема модуля

Механические характеристики

Размер платы : 82 х 50 мм.
Печатная плата состоит из 12 слоев, часть из которых являются заземляющими для подавления помех.

Рисунок 2: Габаритные размеры

Основные аппаратные компоненты

Расположение компонентов на плате

Вид сверху

Рисунок 3: Расположение компонентов на плате. Вид сверху

Таблица 3: Наименование компонентов на плате на верхней стороне

Позиционное обозначение	P/N	Описание
D1	PI6CG184Q2ZHQEX	PCIe CLK GEN
D2, D4	RK860-2	DCDC 6A
D3	RK860-3	DCDC 7A
D5	RT5753AHGQWA	DCDC 4A
D6	SGM2576YN5G	POW SW
D7	PCF8523TK/1,118	RTC
D8, D9	RS2T45XM	LOGIC BUF
D16_ETH_A, D16_ETH_B	DAP8211RI	ETH PHY 1G
U1	RK3588	CPU
U2	RK806-1	PMIC
U3	THGAMRG7T13BAIL	EMMC
U6	RT5789AGQUF	DCDC 6A
U7	SN65DSI84ZQER	MIPIDSIto2LVDS BRIDGE
U8	SGM2578AADYG_TR	POW SW
U11, U12	K4F6E3S4HM-MGCJ000	LPDDR4

Вид снизу

Рисунок 4: Расположение компонентов на плате. Вид снизу

Таблица 4: Наименование компонентов на плате на нижней стороне

Позиционное обозначение	P/N	Описание
U4, U5	24AA025E48T-I/OT	EEPROM 2KBIT
D10	NCS211RSQT2G	CURR SENS
D11	TPT29555-TS5R	16-bit GPIO EXPANDER

Процессор

На рисунке показаны функциональные модули в процессорной системе RK3568.

Рисунок 5: Функциональные модули Rockchip RK3588

Основные преимущества процессора:

Встроенный графический процессор (GPU) Mali-G610 MP4 обеспечивает высокую производительность в графически интенсивных приложениях, таких как игры, виртуальная реальность и обработка изображений.

Процессор поддерживает декодирование и кодирование видео 8K, что делает его идеальным для использования в мультимедийных приложениях, включая умные телевизоры, стриминговые устройства и медиаплееры.

Поддержка множества интерфейсов, включая HDMI 2.1, PCIe 3.0, USB 3.2, и SATA 3.0, позволяет легко интегрировать процессор в различные системы и устройства.

Встроенный NPU (Neural Processing Unit) обеспечивает ускорение задач машинного обучения и искусственного интеллекта, таких как распознавание лиц, голосовой интерфейс и обработка естественного языка.

RK3588 разработан с учетом энергоэффективности, что позволяет использовать его в устройствах с ограниченным энергопотреблением, таких как портативные устройства и IoT.

Процессор поддерживает множество операционных систем, включая Android, Linux, и другие, что обеспечивает гибкость при разработке программного обеспечения.

Высокая производительность в многозадачных приложениях благодаря архитектуре big.LITTLE, которая позволяет эффективно распределять задачи между высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами.

Процессор поддерживает до 32 ГБ LPDDR4/4x памяти, обеспечивая высокую пропускную способность и быструю работу с большими объемами данных.

Расположение разъемов на плате

Вид сверху

Рисунок 6: Расположение разъемов на плате. Вид сверху

Вид снизу

На нижней стороне платы разъемы отсутствуют.

Распиновка разъемов

Распиновка разъема X1 согласно SMARC