MAC-адреса в модулях Q7 Baikal

MAC-адреса в модулях устанавливаются двумя способами:

Через переменные окружения U-boot

Вычитываются из I2C EEPROM 24AA025E48T-I/OT с прошитым EUI-48.

В розничных модулях по умолчанию используется 2-й способ.

Переменные окружения

I2C EEPROM с EUI-48

На модуле установлены 2 [I2C EEPROM 24AA025E48T-I/OT|https://doc.inmys.ru/open?hash=337d9a81d946ebb6a12a449130fbedef&fn=24AA02E48-24AA025E48-24AA02E64-24AA025E64-Data-Sheet-20002124H.pdf] 1f047000