MAC-адреса в модулях Q7 Baikal

MAC-адреса в модулях устанавливаются двумя способами:

Через переменные окружения U-boot

Вычитываются из I2C EEPROM 24AA025E48T-I/OT с прошитым EUI-48.

В розничных модулях по умолчанию используется 2-й способ.

Переменные окружения

I2C EEPROM с EUI-48

На модуле установлены 2 I2C EEPROM 24AA025E48T-I/OT

1f047000