FPGA Intel

Arria 10 GX

IT link	p\n	LE	case	size	pitch	core	txrx count	txrx sg	txrx speed	temp range	fpga sg	PCIe	Mem cntrl
IT	10AX090U4F45E3SG	900	BGA-1932	45×45	1.0	0.9V	96	4 (5 is slowest)	17.4 GBps	0…100	3 (slowest)	4	16
IT	10AX090R4F40E3SG	900	BGA-1517	40×40	1.0	0.9V	66	4 (5 is slowest)	17.4 GBps	0…100	3 (slowest)	4	16