Congatec conga-SA7

Processor	TDP	Cores / Threads	Base Frequency / max. Turbo	Gfx EUs	Intel Use Condition
J6413	10W	4 / 4	1.8 GHz / 3.0 GHz	16 EU	PC/Client
J6426	10W	4 / 4	2.0 GHz / 3.0 GHz	32 EU	PC/Client
x6211E	6W	2 / 2	1.3 GHz / 3.0 GHz	16 EU	Embedded
x6413E	9W	4 / 4	1.5 GHz / 3.0 GHz	16 EU	Embedded
x6425E	12W	4 / 4	2.0 GHz / 3.0 GHz	32 EU	Embedded
x6212RE	6W	2 / 2	1.2 GHz / —	16 EU	Industrial
x6414RE	9W	4 / 4	1.5 GHz / —	16 EU	Industrial
x6425RE	12W	4 / 4	1.9 GHz / —	32 EU	Industrial