Kontron SMARC-sXEL E2

PART NO.	CPU	MEMORY	FLASH	ETH PHY	DISPLAY	SERDES	OP. TEMPERATURE
51016-0432-J2-4	J6426	4 GByte	32 GByte	2x 1 GByte	LVDS, HDMI, DP++	No	0 °C - 60 °C
51016-0416-N1-2	N6211	4 GByte	16 GByte	2x 1 GByte	LVDS, HDMI, DP++	No	0 °C - 60 °C
51017-0416-R1-2	x6212RE	4 GByte	16 GByte	2x 1 GByte	LVDS, HDMI, DP++	No	-40 °C - 85 °C
51017-0432-R1-4	x6414RE	4 GByte	32 GByte	2x 1 GByte	LVDS, HDMI, DP++	No	-40 °C - 85 °C
51017-0832-R2-4	x6425RE	8 GByte	32 GByte	2x 1 GByte	LVDS, HDMI, DP++	No	-40 °C - 85 °C