DEBUG-PROGRAM

Софт для отладки

OpenOCD

https://openocd.org/

В openocd/tcl/target/ti-cjtag.cfg должно быть в начале runtest 20 - иначе не работает на 100kHz.

Программаторы

Ссылка на документацию	Название
JLink	JLink	JTAG, ????

Targets

TI

CC2652 unbricking with Raspberry Pi and OpenOCD	link

Buffalo labs

Introduction of OpenOCD and GDB.pdf	link