DEBUG-PROGRAM

Софт для отладки

OpenOCD

https://openocd.org/

В openocd/tcl/target/ti-cjtag.cfg должно быть в начале runtest 20 - иначе не работает на 100kHz.

JTAG tools

https://github.com/colinoflynn/pyjtagbs
https://github.com/Najsztub/jtagGUI
https://github.com/viveris/jtag-boundary-scanner
http://www.topjtag.com/
https://www.xjtag.com/products/software/xjanalyser/

Программаторы

Ссылка на документацию	Название
JLink	JLink	JTAG, ????

Targets

TI

CC2652 unbricking with Raspberry Pi and OpenOCD	link

Buffalo labs

Introduction of OpenOCD and GDB.pdf	link