ESD

https://guide.efind.ru/

Human Body Model (HBM) — модель, свойственная человеческому телу;

Machine Model (MM) — модель разряда от машин и оборудования;

Charged Device Model (CDM) — модель разряда заряженного изделия.

Стандарты IEC 61000-4-X устанавливают требования по иммунитету изделий к трем типам возможных стрессов:

IEC 61000-4-2 — Electrostatic Discharge (ESD);

IEC 61000-4-4 — Electrical Fast Transients (EFT);

IEC 61000-4-5 — Surge Immunity.

Табл. 3.5. Классификация иммунитета к ESD. Модель, свойственная человеческому телу (HBM)

Категория	Диапазон напряжений
0	<250 В (не выдерживает пульс ESD 250 В)
1A	250 В до <500 В (выдерживает 250 В и отказ при 500 В)
1B	500 В до <1000 В (выдерживает 500 В и отказ при 1000 В)
1C	1000 В до <2000 В (выдерживает 1000 В и отказ при 2000 В)
2	2000 В до <4000 В (выдерживает 2000 В и отказ при 4000 В)
3A	4000 В до <8000 В (выдерживает 4000 В и отказ при 8000 В)
3B	>8000 В (выдерживает 8000 В или выше)

Табл. 3.6. Классификация иммунитета к ESD. Модель разряда от машин и оборудования (MM)

Категория	Диапазон напряжений
M1	<100 В (не выдерживает ESD 100 В)
M2	100 В до <200В (выдерживает 100 В и отказ при 200 В)
M3	200 В до <400 В (выдерживает 200 В и отказ при 400 В)
M4	>400 В (выдерживает 400 В или выше)

Табл. 3.7. Классификация иммунитета к ESD. Модель разряда заряженного изделия (CDM)

Категория	Диапазон напряжений
C1	<125мВ (не выдерживает пульс ESD 125 В)
C2	125 В до <250 В (выдерживает 125 В и отказ при 250 В)
C3	250В до <500В (выдерживает 250 В и отказ при 500 В)
C4	500 В до <1000В (выдерживает 500 В и отказ при 1000 В)
C5	1000 В до <1500В (выдерживает 1000 В и отказ при 1500 В)
C6	1500 В до <2000В (выдерживает 1500 В и отказ при 2000 В)
C7	2000 В (выдерживает 2000 В)

UL1950

IEC 950 / CSA C22.2

UL1459

GR-1089 Core

ITU-T-K20/K21

VDE0433

VDE0878

IEC 61000-4-5

FCC part 68

basic ESD protection (IEC61000-4-2)

MIL STD 883G	method 3015-7 Class 3B	Human Body Model (HBM)	kV
EN61000-4-2	level 4	Air Gap Discharge	kV
EN61000-4-2	level 4	Contact Discharge	kV
EN61000-4-4	EFT	5/50ns
EN61000-4-5	Lightning Surge	A	8/20us

lightning event protection (IEC61000-4-5)