eCPRI

eCPRI - evolved Common Public Radio Interface - Интерфейс связи между радиопередающим блоком RRU и блоком управления BBU

CPRI\eCPRI SFP	CPRI QSFP
1.2288
2.457
4.915
6.144
9.830
10.1376	4×10.1376
24.33024	4×24.33024
10.3125
25.78125

https://itechinfo.ru/content/ecpri_interface

A 2.5 Gbps CPRI link has the capacity to carry the equivalent of 40 MHz air bandwidth LTE IQ data which for instance can be used to carry a 2 time MIMO on a 20 MHz bandwidth.

eCPRI Specification V1.2 (2018-06-25)) протокола eCPRI (evolved CPRI)

В отличие от CPRI, спецификация eCPRI поддерживает большую гибкость в реализации функционального разделения ресурсов базовой станции на блоки.

Стоит отметить, что спецификации интерфейса eCPRI и CPRI обратно не совместимы.