eCPRI

eCPRI - evolved Common Public Radio Interface - Интерфейс связи между радиопередающим блоком RRU и блоком управления BBU

CPRI\eCPRI SFP	CPRI QSFP	Gowin IP core support	Gowin IP ref	Xilinx IP core support	Xilinx IP refs
0.6144	8B10B
1.2288	+	61.44	8B10B
2.4576	+	122.88	8B10B
3.072	+	153.6	+	122.88, 153.6	8B10B
4.9152	+	122.88	8B10B
6.144	+	153.6	+	122.88, 153.6, 245.76, 307.2	8B10B
8.11008	64B66B
9.8304	+	122.88	+	245.76, 307.2	8B10B
10.1376	4×10.1376	+	245.76, 307.2	64B66B
12.16512	+	245.76, 307.2, 368.64	64B66B
24.33024	4×24.33024	64B66B
10.3125
25.78125

CPRI Specification V7.0 (gowin, xilinx)

Layer 1 and Layer 2

high-speed serial signal transmission between:

Radio Equipment Control (REC)

Remote Radio Equipment (RE)

https://itechinfo.ru/content/ecpri_interface

A 2.5 Gbps CPRI link has the capacity to carry the equivalent of 40 MHz air bandwidth LTE IQ data which for instance can be used to carry a 2 time MIMO on a 20 MHz bandwidth.

eCPRI Specification V1.2 (2018-06-25)) протокола eCPRI (evolved CPRI)

В отличие от CPRI, спецификация eCPRI поддерживает большую гибкость в реализации функционального разделения ресурсов базовой станции на блоки.

Стоит отметить, что спецификации интерфейса eCPRI и CPRI обратно не совместимы.