40Gb/100Gb

Hardware

Карта	Скорость	Порты	Варианты модулей
Intel XL710-QDA1	40G	1 x QSFP+	40GBase-SR4, 40GBase-LR4, DA
Intel XL710-QDA2	40G	2 x QSFP+	40GBase-SR4, 40GBase-LR4, DA

40GbE\100GbE

Стандарт IEEE 802.3ba

https://habr.com/ru/company/intel/blog/265975/

https://habr.com/ru/post/208202/

KR
CR
VSR	very short reach	CEI-28G-VSR ?
SR	short reach
LR	long reach
DA	Direct attach
Ingress	Входной (буфер\траффик\etc.)
Egress	Выходной (буфер\траффик\etc.)
CWDM	Coarse Wavelength Division Multiplexing
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing
WDM	Wavelength Division Multiplexing

Стандарт	Год выхода стандарта	Тип	Скорость передачи (Gbps)	Максимальная длина сегмента в метрах	Тип кабеля
IEEE 802.3ba	2010	40GBase-KR4 100GBase-KP4	40 100	1 м	для объединительной платы
IEEE 802.3ba	2010	100GBase-KR4	100	1 м	для улучшенной объединительной платы
IEEE 802.3ba	2010	40GBase-CR4 100GBase-CR10	40 100	7 м	медный биаксиальный кабель
IEEE 802.3ba	2010	40GBase-T	40	30 м	UTP cat 8
IEEE 802.3ba	2010	40GBase-SR4 100GBase-SR10	40 100	100 м 125 м	оптоволоконный
IEEE 802.3ba	2010	40GBase-LR4 100GBase-LR4	40 100	10 км	оптоволоконный
IEEE 802.3ba	2010	100GBase-ER4	100	40 км	оптоволоконный
IEEE 802.3bg	2011	40GBase-FR	40	2 км	оптоволоконный