40Gb/100Gb

Hardware

Карта	Скорость	Порты	Варианты модулей
Intel XL710-QDA1	40G	1 x QSFP+	40GBase-SR4, 40GBase-LR4, DA
Intel XL710-QDA2	40G	2 x QSFP+	40GBase-SR4, 40GBase-LR4, DA

40GbE\100GbE

Стандарт IEEE 802.3ba

https://habr.com/ru/company/intel/blog/265975/

https://habr.com/ru/post/208202/

KR
CR
VSR	very short reach	CEI-28G-VSR ?
SR	short reach
LR	long reach
DA	Direct attach
Ingress	Входной (буфер\траффик\etc.)
Egress	Выходной (буфер\траффик\etc.)
CWDM	Coarse Wavelength Division Multiplexing
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing
WDM	Wavelength Division Multiplexing

Тип	Интерфейс разъёма	Тип кабеля	Длина волны	Макс.расстояние	AТакже называется
SR4	Параллельный MTP	MMF	850nm	100m@OM3; 150m@OM4	iSR4
CSR4	MMF	850nm	300m@OM3; 400m@OM4	XSR4/ESR4/SR4E/eiSR4
PLRL4	SMF	1310nm	1km or 1.4km	PIR4/LRL4
PLR4	SMF	1310nm	10km	N/A
BiDi	Duplex LC	MMF	832nm-918nm	100m@OM3; 150m@OM4	SR-BD/SR-BiDi
UNIV	MMF/SMF	1310nm	150m@OM3/OM4 MMF; 500m to 2km SMF	LX4/LM4
LR4L	SMF	1310nm	2km	IR4
LR4	SMF	1310nm	10km	N/A
ER4	SMF	1310nm	40km	N/A
Стандарт	Год выхода стандарта	Тип	Скорость передачи (Gbps)	Максимальная длина сегмента в метрах	Тип кабеля
IEEE 802.3ba	2010	40GBase-KR4 100GBase-KP4	40 100	1 м	для объединительной платы
IEEE 802.3ba	2010	100GBase-KR4	100	1 м	для улучшенной объединительной платы
IEEE 802.3ba	2010	40GBase-CR4 100GBase-CR10	40 100	7 м	медный биаксиальный кабель
IEEE 802.3ba	2010	40GBase-T	40	30 м	UTP cat 8
IEEE 802.3ba	2010	40GBase-SR4 100GBase-SR10	40 100	100 м 125 м	оптоволоконный
IEEE 802.3ba	2010	40GBase-LR4 100GBase-LR4	40 100	10 км	оптоволоконный
IEEE 802.3ba	2010	100GBase-ER4	100	40 км	оптоволоконный
IEEE 802.3bg	2011	40GBase-FR	40	2 км	оптоволоконный