Производство ПП

Производители ПП

Ссылка	Название	Комментарий
https://www.rezonit.ru/	Резонит	Становится дорогим?
МПП	МПП Резонит
Типовые сборки	Типовые сборки Резонит
https://pselectro.ru/	PS Электро	Примерно как Резонит?
https://jlcpcb.com/	JLCPCB	China, можно попробовать? Долго везти будут, но вроде дёшево.
http://www.flnpcb.ru/	Файнлайн-Россия
https://sepco.ru/	СЕПко РУС
СЕПко РУС Возможности
http://runtch.ru	ООО Рантех	предложение_о_сотрудничестве
https://service-devices.com/#	Service Devices	Китай? Сборка, трафареты
https://toptekpcb.com/	TOPTEK	Китай презентация

Материалы ПП

Материалы ПП

Толщина слоёв меди ПП

Платы со сквозными металлизированными отверстиями

У Резонита написано, что при производстве они добавляют 5 + (20…25) микрон меди (минимум). Оно нарастает при металлизации отверстий, и для металлизации отверстий - чем толще, тем лучше, но пишут, что в большинстве случаев это < 30 микрон. Т.е. в альтиуме чтобы сходилось надо прибавлять 25-30 микрон к толщине слоя меди…

У каких-то буржуев написано - если вы пишите 1oz, то мы берём текстолит с фольгой 1\2oz. Соответственно, толщина металлизации отверстий у них тоже 1\2oz получается примерно.

В любом случае, в альтиуме надо указывать финальную толщину меди с учётом plating, чтобы расчёты совпадали. Однако при выборе Доступного материала получается надо тоже про этот plating думать. И плюс ко всему у разных производителей всё-таки plating получается отличается - надо узнавать конкретные цифры.

Травление

Паяльная маска

жидкая двухкомпонентная фоточувствительная паяльная маска

наиболее широко распространена

2 метода нанесения:

нанечение через трафарет

не подходит для печатных плат выше 3 класса точности

сплошное нанесение

сухая пленочная паяльная маска

обеспечивает хорошие результаты по тентированию переходных отверстий

наносится методом ламинирования

в настоящее время используется редко, т.к. не подходит для печатных плат выше 3 класса точности.

Для фольги 18, 35 мкм:

Цвет	Мостик	Припуск
Зелёная	0.15 (0.1)	0.05 (0.025)
Красная, cиняя	0.15	0.05 (0.025)
Чёрная, белая	0.15	0.05

Altium Backdrill Help

https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/configuring-stackup-controlled-depth-drilling-back-drilling/

Резонит

Технология производства многослойных ПП

Статья Резонит

Толщина внешних слоёв = толщина фольги + 5мкм медь + 20-25мкм медь

Ограничения на slot holes

https://www.rezonit.ru/pcb/mnogosloynye-pechatnye-platy/urgent/?active_tab=other

Пазы, выполняемые по технологии drill slot	минимальная ширина паза 0,5 мм; длина паза от 2,4d до 10d

Manufacturing requirements

Мультизаготовки

Мелкие платы объединять в мультизаготовку

Разделение плат

Фрезеровка

Параметры фрезеровки:

TBD

Скрайбирование

Cкрайбирование:

от края платы должно быть 0.4мм до меди

Скрайбирование не делается по стороне ножевого разъёма (вообще ножевой разъём должен быть на краю заготовки)

делается вдоль и(или) поперёк платы, проходя обязательно через всю заготовку, без разрывов

Трафарет для нанесения паяльной пасты

Трафареты

Паяльная паста

Паяльная паста