PCB

Производители ПП

Ссылка	Название	Комментарий
https://www.rezonit.ru/	Резонит
МПП	МПП Резонит
Типовые сборки	Типовые сборки Резонит
http://www.flnpcb.ru/	Файнлайн-Россия
https://sepco.ru/	СЕПко РУС
СЕПко РУС Возможности
http://runtch.ru	ООО Рантех	предложение_о_сотрудничестве

Материалы ПП

Материалы ПП

Altium Backdrill Help

https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/configuring-stackup-controlled-depth-drilling-back-drilling/

Резонит

Ограничения на slot holes

https://www.rezonit.ru/pcb/mnogosloynye-pechatnye-platy/urgent/?active_tab=other

Пазы, выполняемые по технологии drill slot	минимальная ширина паза 0,5 мм; длина паза от 2,4d до 10d

Manufacturing requirements

Мультизаготовки

Мелкие платы объединять в мультизаготовку

Разделение плат

Фрезеровка

Параметры фрезеровки:

TBD

Скрайбирование

Cкрайбирование:

от края платы должно быть 0.4мм до меди

Скрайбирование не делается по стороне ножевого разъёма (вообще ножевой разъём должен быть на краю заготовки)

делается вдоль и(или) поперёк платы, проходя обязательно через всю заготовку, без разрывов

Трафарет для нанесения паяльной пасты

Трафареты

Паяльная паста

Паяльная паста