PCB

Производители ПП

Ссылка	Название	Комментарий
https://www.rezonit.ru/	Резонит	Становится дорогим?
МПП	МПП Резонит
Типовые сборки	Типовые сборки Резонит
https://pselectro.ru/	PS Электро	Примерно как Резонит?
https://jlcpcb.com/	JLCPCB	China, можно попробовать? Долго везти будут, но вроде дёшево.
http://www.flnpcb.ru/	Файнлайн-Россия
https://sepco.ru/	СЕПко РУС
СЕПко РУС Возможности
http://runtch.ru	ООО Рантех	предложение_о_сотрудничестве
https://service-devices.com/#	Service Devices	Китай? Сборка, трафареты

Материалы ПП

Материалы ПП

Altium Backdrill Help

https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/configuring-stackup-controlled-depth-drilling-back-drilling/

Резонит

Технология производства многослойных ПП

Статья Резонит

Толщина внешних слоёв = толщина фольги + 5мкм медь + 20-25мкм медь

Ограничения на slot holes

https://www.rezonit.ru/pcb/mnogosloynye-pechatnye-platy/urgent/?active_tab=other

Пазы, выполняемые по технологии drill slot	минимальная ширина паза 0,5 мм; длина паза от 2,4d до 10d

Manufacturing requirements

Мультизаготовки

Мелкие платы объединять в мультизаготовку

Разделение плат

Фрезеровка

Параметры фрезеровки:

TBD

Скрайбирование

Cкрайбирование:

от края платы должно быть 0.4мм до меди

Скрайбирование не делается по стороне ножевого разъёма (вообще ножевой разъём должен быть на краю заготовки)

делается вдоль и(или) поперёк платы, проходя обязательно через всю заготовку, без разрывов

Трафарет для нанесения паяльной пасты

Трафареты

Паяльная паста

Паяльная паста