Rockchip Buildroot

Образ для sdcard или emmc

Исходный код в github

С помощью buildroot собирается:

u-boot-rockchip.bin

Кастомное Ядро Rockchip 6.1

DTB(rk3588-inmys-cs-evm.dtb)

rootfs.ext2

Сборка использует драйвер rockchip-bifrost с close-source пользовательскими библиотеками.