Сборка Linux при помощи Buildroot и Docker

Для выполнение следующей инструкции, на компьютере должно быть установлено Docker окружение

Подготовка окружения

Если первый способ выдаст ошибику, то использовать второй.

1 способ

Необходимо скачать Dockerfile, распаковать

tar -xf dockerfile.tar

и собрать его образ следующей командой:

sudo docker build -t jenkins_px30_triton_evb .

На выходе будет образ jenkins_px30_triton_evb, которым можно собирать все компоненты системы.

2 способ

Скачать с ```яндекс диска``` файл IMAGE_px30_triton_evb.tar

docker image load -i IMAGE_px30_triton.tar

Сборка rootfs

Чтобы собрать rootfs, нужно:

Cоздать рабочую директорию и скачать файлы с ```яндекс диска```: app.tar.gz, buildroot.tar.gz, burn.tar.gz, external.tar.gz, kernel.tar.gz.

Распаковать все архивы <code>

tar -xf app.tar.gz tar -xf buildroot.tar.gz tar -xf burn.tar.gz tar -xf external.tar.gz tar -xf kernel.tar.gz </code>

Выполнить команду

sudo docker run -v $(pwd):/BR -t jenkins_px30_triton_evb make -C /BR/buildroot

(Сборка может длится до часа, в зависимости от конфигурации компьютера).

Результаты будут лежать в папке buildroot/output/images.