Проверка и прошивка модулей SOM_PX30_V1 (умный дом)

В ходе тестов проверяется:

emmc

rtc

Wi-Fi

Ethernet

Zigbee

Прошивка флешки для тестов и прошивки EMMC

Скачайте файл ссылка. После скачивания, нужно распаковать архив, перейти в папку выполнить команду

./burn_sd /dev/sdX

ГДЕ sdX - БУКВА ДИСКА . Теперь флешка содержит образ который умеет прошивать emmc. Далее нужно запустить стенд и зайти в консоль.

/mnt/store/runc.sh

Если возникла ошибка, то красным выделится в чем проблема.