QT6 для PX30

Необходимо скачать https://disk.yandex.ru/d/CL1DKdisUgQ3oA и докер-файл для сборки

Выполните скрипт relocate-sdk

aarch64-buildroot-linux-gnu-sdk/relocate-sdk.sh

CMake тулчейн файл расположен: aarch64-buildroot-linux-gnu-sdk/share/buildroot/toolchainfile.cmake