QT6 для PX30

Необходимо скачать px30 sdk и докер-файл для сборки

1. Выполните скрипт relocate-sdk

aarch64-buildroot-linux-gnu-sdk/relocate-sdk.sh

2. CMake тулчейн файл расположен: aarch64-buildroot-linux-gnu-sdk/share/buildroot/toolchainfile.cmake