Подключение LVDS/eDP-панелей к плате

Плата позволяет подключить eDP или(!) LVDS панель. С SMARC Intel ATOM выходит eDP. На плате есть eDP-LVDS bridge PTN3460BS. Переключение eDP/LVDS производится джампером X52

Джампер установлен: работает eDP

Джампер снят: работает LVDS

На плате предусмотрена возможность установки напряжения интерфейсов (3V3/5V).

Подключение LVDS

Подключение eDP